重庆旅投景典房地产开发有限公司
景典·龙都二区二标段标识标牌采购

询价函
一、项目情况说明

（一）项目基本概况
1.规模：景典·龙都二区二标段为住宅楼和商业，总面积15.7万㎡。 
（二）工作内容及要求

1.范围：包括但不限于入户门、楼层、设备房等标识标牌采购到货（具体详见门牌最高限价表）。
2.工作内容：入户门、楼层、设备房等标识标牌采购安装。

3.服务期：15日历天
合同签订后15日内完成到货，并提供售后维修服务1年。
4.支付条款：
4.1.本项目不设预付款，承包人按发包人要求完成采购到货后安装完成并通过验收后，提供增值税专用发票后7天内支付至合同金额的97%；
4.2.质保金：剩余结算总价3% 作为质保金，质保期满且无质量问题后无息支付。付款前乙方须提交对应金额发票，否则甲方有权顺延付款，不视为甲方违约。

注：支付前中标人应开具合规的增值税专票。
4.3.本次询价要求报价人具备独立法人资格；持有有效的营业执照；具有广告设计制作安装的资格。

5.工程量及结算原则

本项目招标清单工程量仅为预估参考量，不作为最终结算依据。本项目采用固定单价、工程量据实结算模式，最终实施范围及工程量以招标人正式下达的书面工作指令、现场签证及实际完成合格工程量为准，结算总价 = 中标综合单价 × 实际验收合格工程量。

6.样品报审及施工前置要求

中标人正式批量加工、制作、进场施工前，须先行提交实物样品报招标人审核确认。样品未经招标人书面确认及封样留存，中标人不得开展批量生产、加工及施工作业。经确认合格的样品为本项目材料、工艺、质量验收的对标依据；样品审核不合格的，中标人须无条件重新报审，工期及费用不予调整。

（三）最高限价

1.  143832元 （含税总价） ，报价人的固定单价报价不得超过询价人公布的对应最高限价。否则按废标处理。

2.报价人的固定单价报价应包括了为完成询价范围内所有工作内容所需的差旅费、材料费、人工费、仪器设备校验费、管理费、利润、税金及其他费用等一切可预见或不可预见费用中标后全费用综合单价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3.各单位的不含税报价由低到高依次排序，所有报价人中的最低不含税报价作为中标单位，若最低不含税报价相同的，则由发包人按参加评标人员投票方式确定承包人（原则上不少于三人投票）。不按报价函格式报价按废标处理。

4.报价若有算术错误的，须报价人进行修正，否则按废标处理。

	景典龙都二区二标段标识标牌限价清单

	序号
	项目名称
	名称
	制作内容
	宽cm
	高cm
	数量
	单位
	面积
	固定综合单价限价/元（含税）
	投标限价/元（含税）
	备注
	样图

	1
	山墙
	玫瑰金字
	7
	
	80
	11
	CM
	80
	291
	3201
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	2
	
	
	幢
	
	40
	11
	CM
	40
	145
	1595
	
	

	3
	
	
	BLOCK
	
	16
	11
	CM
	80
	291
	3201
	
	

	4
	卫生间
	玫瑰金不锈钢平板打印，厚度1.5
	卫生间标识
	8
	25
	19
	块
	
	39
	741
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	5
	
	玫瑰金不锈钢平板打印，厚度1.5
	吸烟警示牌
	8
	28
	10
	块
	
	41
	410
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	6
	
	2mm亚克力背喷UV打印
	弱电井警示牌
	15
	6
	1546
	块
	
	9
	13914
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	7
	
	5mm亚克力背喷UV打印
	安全疏散示意图
	60
	40
	329
	块
	
	110
	36190
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	8
	
	3mm亚克力背喷UV丝印
	电梯牌
	17
	30
	60
	块
	
	26
	1560
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	9
	
	3mm亚克力背喷UV丝印
	防火门
	20
	30
	784
	块
	
	39
	30576
	
	[image: image7.png]30.00 cm






	10
	车库入口
	8mm亚克力背喷打印
	楼栋号
	48.96
	75
	11
	块
	
	358
	3938
	
	[image: image8.png]




	11
	入户门
	5mm亚克力背喷打印
	门牌
	8
	22
	767
	块
	
	20
	15340
	
	[image: image9.png]




	12
	楼层牌
	5mm亚克力雕刻打印+喷漆
	高层
	44.5
	30
	70
	块
	
	98
	6860
	
	[image: image10.png]




	13
	
	5mm亚克力背喷打印
	小高层
	25
	25
	240
	块
	
	46
	11040
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	14
	户外
	不锈钢丝印+镀锌管
	消防栓标识牌
	45
	30
	11
	套
	
	125
	1375
	埋地安装，整体高度1米
	[image: image12.png]




	15
	
	铝板+镀锌管+反光膜
	消防通道禁止占用
	40
	30
	11
	块
	
	617
	6787
	埋地安装，整体高度1米
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	16
	商业街
	08铝板烤漆打印
	门牌
	16
	10
	208
	块
	
	13
	2704
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	17
	每栋楼
	不锈钢折盒腐蚀外挂    厚度2.5cm
	工程竣工标志牌
	60
	90
	11
	块
	
	400
	4400
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	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	143832
	
	


（四）评标方式
各单位的不含税报价由低到高依次排序，所有报价人中的最低不含税报价作为中标单位（若最低不含税报价相同的，则由发包人按投票方式定承包人）；不按报价函格式报价按废标处理。
二、报价函格式

附件1、2、3、4              

三、其他

报价单位请于 2026 年 9 月 28 日  14  时  30  分（北京时间）前将报价函（附件1、2、3、4）密封递交至重庆市两江新区星光五路3号（中兴科技园2期2楼A区2013室，联系人：周老师，联系电话：67062042）或密封邮寄至重庆市渝北区星光五路3号（中兴科技园2期2楼A区2013室，联系人：周老师，联系电话：67062042）。

注：采用邮寄方式的报价人需自行考虑不可抗力、交通等因素影响快递的送达，保证快递在 9 月 28 日 14 时 30 分（北京时间）前送达。

附件：

1.报价函

2.报价单位有效的营业执照

3.法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

4.景典·龙都二标段标识标牌报价单
重庆旅投景典房地产开发有限公司

                            2026 年 9 月 23  日

附件1

报价函

致： 重庆旅投景典房地产开发有限公司  

我司全部理解与知晓         （项目名称）询价函的全部内容，愿以暂定                 元（税率  %，不含税价   元），报价明细详见《报价函附表》，开展并完成         （项目名称）的全部工作。

报价人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       
（签字或签章）

联系人：                    

联系电话：                   

地址：                       

      年     月     日 

附件2

报价单位有效的营业执照

附件3
法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

报价人名称：                 
单位性质：                  
地    址：                  
成立时间：      年       月         日

经营期限：                  
姓名：   性别：    年龄：    职务：       
系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人（或负责人）身份证复印件或扫描件双面


报价人：          
（盖单位公章）

    年     月    日  

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改         （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         日历天。 

代理人无转委托权。

报  价  人：          （盖单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：          
电      话：          
委托代理人：          （签字）

身份证号码：          

电      话：          
   年  月  日 

	法定代表人（或负责人）身份证复印件或扫描件双面
	委托代理人身份证复印件或扫描件双面


注：1.法定代表人参加报价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

附件4

	景典龙都二区二标段标识标牌报价清单

	序号
	项目名称
	名称
	制作内容
	宽cm
	高cm
	数量
	单位
	面积
	固定综合单价报价/元（含税）
	投标报价/元（含税）
	备注
	样图

	1
	山墙
	玫瑰金字
	7
	
	80
	11
	CM
	80
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	2
	
	
	幢
	
	40
	11
	CM
	40
	
	
	
	

	3
	
	
	BLOCK
	
	16
	11
	CM
	80
	
	
	
	

	4
	卫生间
	玫瑰金不锈钢平板打印，厚度1.5
	卫生间标识
	8
	25
	19
	块
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	5
	
	玫瑰金不锈钢平板打印，厚度1.5
	吸烟警示牌
	8
	28
	10
	块
	
	
	
	
	[image: image18.png]




	6
	
	2mm亚克力背喷UV打印
	弱电井警示牌
	15
	6
	1546
	块
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	7
	
	5mm亚克力背喷UV打印
	安全疏散示意图
	60
	40
	329
	块
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	8
	
	3mm亚克力背喷UV丝印
	电梯牌
	17
	30
	60
	块
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	9
	
	3mm亚克力背喷UV丝印
	防火门
	20
	30
	784
	块
	
	
	
	
	[image: image22.png]30.00 cm






	10
	车库入口
	8mm亚克力背喷打印
	楼栋号
	48.96
	75
	11
	块
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	11
	入户门
	5mm亚克力背喷打印
	门牌
	8
	22
	767
	块
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	12
	楼层牌
	5mm亚克力雕刻打印+喷漆
	高层
	44.5
	30
	70
	块
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	13
	
	5mm亚克力背喷打印
	小高层
	25
	25
	240
	块
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	14
	户外
	不锈钢丝印+镀锌管
	消防栓标识牌
	45
	30
	11
	套
	
	
	
	埋地安装，整体高度1米
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	15
	
	铝板+镀锌管+反光膜
	消防通道禁止占用
	40
	30
	11
	块
	
	
	
	埋地安装，整体高度1米
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	16
	商业街
	08铝板烤漆打印
	门牌
	16
	10
	208
	块
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	17
	每栋楼
	不锈钢折盒腐蚀外挂    厚度2.5cm
	工程竣工标志牌
	60
	90
	11
	块
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