
[bookmark: _Toc465084026][bookmark: _Toc31025]第二篇投标人须知          

	 条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1
	比选人
	重庆经典物业管理有限公司

	1.2
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]景典·云麓项目电梯轿厢、门套包装工程

	1.3
	项目地点
	

	1.4
	招标范围
	景典·云麓项目电梯轿厢、门套包装工程，电梯轿厢40台、门套688套，具体以实际施工数量为准。

	1.5
	计划工期
	 15日历天。

	1.6
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	

2.1


	

竞选人资质条件、能力和信誉
	本工程施工比选实行资格后审，要求竞选人须具有独立法人资格，具备以下资格条件：
1.具备有效的营业执照，经营范围包含装饰材料销售、装饰装修服务、成品保护相关内容；
2 具有独立法人资格，有承担民事责任的能力；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、在经营活动中无重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；


	2.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	2.3
	踏勘现场
	不组织

	2.4
	构成比选文件的其他材料
	比选人在重庆旅投景典房地产开发有限公司（www.cqltjddc.com）官网上发布的补遗及澄清。

	






3



















	






投标报价



















	1.本工程实行清单计价。
2.竞选人须按招标工程量清单认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。项目名称、项目特征、工程内容、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
3.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作否决投标处理。
4.本工程投标总报价最高限价为:88620元（含税），竞选人的投标总报价和分部分项工程量清单综合单价报价不得超过比选人公布相应的最高限价，否则，其竞选文件按废标处理。
5.竞选人应自行踏勘现场，其相关费用包含在投标报价中，比选人不再另行支付。
6.其他说明：
（1）使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由竞选人自行承担。
（2）本项目施工过程中的水电使用由承包人自行测算，费用已包含在承包人投标报价中，包干使用，结算时不作调整。
（3）各竞选人须踏勘现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括地理位置、周边区域施工情况、施工难度、场内运输及多次转运、垂直运输、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、弃渣场地及运距、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况。

	4.1
	投标有效期
	 20 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。

	4.2
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	4.3
	竞选文件份数
	竞选文件：壹份。

	4.4
	竞选文件的密封和标识
	1、投标文件袋使用“投标文件”袋以及“投标文件大袋”。
2、竞选文件装入“投标文件”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章。

	4.5
	封套上写明
	“投标文件”大袋封套上写明：
比选人地址：                       
比选人名称：                       
竞选人名称：                       
          （项目名称）             竞选文件
在 2026年   月    日    时    分前不得开启（同比选时间）

	4.6
	竞选文件递交时间地点及截止时间
	比选时间：同投标截止时间
比选地点：重庆市渝北区人和街道星光5路3号中兴大厦2期办公楼2层经典物业有限公司。

	5
	开标、评标、定标
	比选人自行组织的评标委员会进行开标、评标，按照合理最低价为第一中标候选人，依次类推。

	6
	合同的签订
	中标人自中标通知书发出之日起15日历天内必须与招标人签订施工合同，否则，招标人有权依法重新确定中标人。

	7
	废标条款
	（1）符合专业条件的供应商或者对招采比选文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）投标人的报价均超过了限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选

	8
	重新招标和不再招标
	重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。





第三篇 技术标准和要求
[bookmark: heading_0]一、项目说明
景典·云麓项目电梯轿厢、门套包装工程，包含电梯轿厢墙面、轿厢地面、顶部防撞防护网、电梯门套防护安装，含材料供货、裁切、安装、收口固定、成品保护看护、后期拆除、垃圾清运、现场复原等全部工作内容。本项目为电梯成品保护性施工，严禁改动、拆卸、遮挡、损伤电梯原有设备、饰面、传感器、电气及机械部件，所有施工必须满足电梯安全运行规范及现场交房使用要求，质量达到合格标准。
[bookmark: heading_1]二、主要材料技术标准
[bookmark: heading_2]（一）木质防护板材（轿厢墙面、地面、门套通用）
1、板材规格：采用20mm厚木质饰板材（环保及阻燃要求，难燃材料B1级以上），严禁使用不足厚度、空心、开裂、受潮、变形次品板材。
2、材质性能：板材结构密实、平整度高、抗弯强度好；表面平整光洁，耐磨、耐磕碰、抗冲击，满足交房期间人流、物料搬运的成品防护需求。
4、外观要求：板材表面色泽均匀，无划痕、破损、污渍、毛刺，裁切边缘平整光滑，进场材料须经甲方验收合格后方可使用。
[bookmark: heading_3]（二）轿厢顶部防撞防护网
1、材质：高强度钢丝防护网，网眼规整，韧性强、抗拉扯、不易破损老化。
2、性能：具备良好防撞、防坠物、防磕碰功能，阻燃、防尘、耐磨损，无异味、不掉丝，适配电梯轿厢顶部尺寸。
3、配套配件：配备专用固定卡扣、松紧调节带、缓冲配件，固定牢固且不损伤轿厢顶部原有漆面及设备。
[bookmark: heading_4]（三）辅材要求
[bookmark: heading_5]所有胶水、双面胶、泡沫缓冲垫、固定卡扣、收口压条等辅材均采用环保、低残留、不伤电梯饰面的专用辅料；粘贴辅料必须为可无痕剥离材质，拆除后不得残留胶渍、不得腐蚀、划伤电梯原有不锈钢、漆面及石材饰面。
三、施工工艺及技术要求
[bookmark: heading_6]（一）电梯轿厢墙面保护施工
1、施工前对轿厢原有壁板、边角、装饰条进行全面清洁、检查。
2、采用20mm厚木质饰板材全覆盖包覆轿厢内壁，板材裁切精准，拼缝严密、顺直，缝隙均匀一致，单块板材平整度良好，无明显凹凸。
3、板材贴合紧密，固定牢靠，无松动、空鼓、翘边现象；边角收口整齐、顺直，防护全覆盖无遗漏，不得遮挡电梯按钮、显示屏、警示标识、通风口、感应装置等设备部件。
4、所有转角、阳角做防撞收口处理，杜绝尖锐边角，防止人员磕碰、板材翘边脱落。
5、地面板材拼缝平整严密，高低差≤1mm，行走无异响、无晃动，满足人员及装修物料搬运荷载要求。
6.根据轿厢顶部尺寸定制安装防撞防护网，全网平整紧绷、无松垮、无下坠。
[bookmark: heading_8]（二）电梯门套保护施工
1、所有楼层电梯厅门门套防护，统一采用20mm厚木质饰板包覆，覆盖不锈钢、石材门套，门框上方不锈钢需至少覆盖一半及以上。
2、板材裁切规整，横竖接缝平整顺直，贴合门套基层紧密牢固，无松动、脱落、翘边。
3、门套边角、接缝处做加固防撞处理，保证交房期间高强度磕碰防护效果，不影响电梯门开关闭合，无卡门、蹭门现象。
4、施工不得挤压、变形、损伤原有门套石材、不锈钢饰面及门体结构。

















第四篇  投标文件格式
一、资格文件 
（一）营业执照（副本）复印件
（二）一般纳税人资格（格式）
（三）法定代表人身份证明书（格式）
（四）法定代表人授权委托书（格式）
（五）未被列入“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”书面声明（格式）。
二、经济部分文件 
（一）投标报价函
（二）已标价工程量清单
三、技术部分
（一）技术应答

[bookmark: _Toc429584884][bookmark: _Toc465084059]一、资格文件
（一）营业执照（副本）复印件（加盖投标人公章）





























（二）一般纳税人资格文件（加盖投标人公章）



































（三）法定代表人身份证明书（格式）

招采项目名称：                                                

致：                          （比选人名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



                                             投标人（公章）：

                                                  年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（四）法定代表人授权委托书（格式）
    
招采项目名称：                                                

致：                              （比选人名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、合同及协议。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签字）                                       （签字）


（附：被授权人身份证正反面复印件）    （附：法定代表人身份证正反面复印件）

                                          


                                               投标人（公章）：
年   月   日

（五）书面声明（格式）
                               
招采项目名称：                                                

致：                   （比选人名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。
我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受比选人的检查验证，符合投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。



（投标人公章）
年   月   日




二、经济文件
（一） 投标报价函
（比选人名称） ：

1．我方已仔细研究了 	（项目名称）       施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	（¥    	元）为竞选总报价，其中含安全文明施工费等费用。工期      日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到验收标准。
2．项目经理由    　　  担任，中标后不得随意更换。 
3．我方承诺投标有效期为    日历天，并承诺在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺一次性通过验收，因返工造成的一切损失由我方承担。
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”规定的任何一种情形。
7． 	（其他补充说明）。


投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：   	（签字）
地址： 	
网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
邮政编码： 　　　　　　　　　 

         年   月   日
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（二） 投标工程量清单
	项目名称
	工程内容
	数量
	单价（元/台、元/套）
	合计（元）
	备注

	

景典·云麓项目电梯轿厢、门套包装工程
	电梯轿厢
	40台
	 元/台
	 
	电梯轿厢墙面、地面采用20mm厚木质饰面材料，进行保护，轿厢顶部装防撞网

	
	门套
	688套
	 元/套
	
 
	门套采用20mm厚木质饰面材料进行保护

	                                        合计：   元（含税9%）




















三、技术部分
（一）技术应答
投标单位应按第三篇技术标准和要求进行承诺。
（格式自拟）
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